Pytania i odpowiedzi dot. postepowania 8/Z/1-3/2018

**„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i komputerów przenośnych;**

**Zadanie 2: dostawa drukarek i niszczarki;**

**Zadanie 3: dostawa oprogramowania biurowego”– nr sprawy 8/Z/1-3/2018**

**Dotyczy zadania 1:**

***Pytanie 7:***

**Dot. Zał. 1.1. – Wykaz asortymentowy zad.1** - Czy zamawiający dopuści komputer stacjonarny z obudową mini tower nie wyposażoną w wejścia na urządzenia zewnętrzne 5,25 cala oraz 3,5 cala? Proponowana zmiana wynika z braku dostępności u wszystkich producentów na rynku ,komputerów wyposażonych w w/w wejścia w obudowie przy jednoczesnym zastosowaniu zasilacza o mocy min. 290 Wat..

W związku z powyższym prosimy o jednoczesne przesunięcie terminu składania ofert do 6.11.2018 .

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający dopuści komputer stacjonarny z obudową mini tower nie wyposażoną w wejścia na urządzenia zewnętrzne 5,25 cala oraz 3,5 cala oraz przychyla się do wniosku i przesuwa termin na składanie ofert do 06-11-2018 r. do godz.14:00

**W związku z odpowiedzią na pytanie 7. ulegają zmianie zapisy w specyfikacji dotyczącej zadania nr 1., t. j. w załączniku nr 1.1. – wykaz asortymentowy dla zadania 1.-** **dotyczy wiersza obudowa + zasilanie, a mianowicie:**

* **Było:**

„- typu Mini Tower o wymiarach nie mniejszych niż: (lub równoważny) oznaczona trwale logo producenta komputera z łatwym dostępem do zamontowanych w środku podzespołów oraz systemem otwierania obudowy bez użycia narzędzi (w tym śrubokręta), np. na zatrzaski lub śrubki typu „motylek”
- zatrzaskowy lub szynowy system mocowania dysków twardych w celu jego szybkiego demontażu lub wymiany,
- min. 2 x złącza USB łatwo dostępne na przedniej, górnej lub bocznej ściance (nie umieszczane pod klapką)
- min. 1 wejście na urządzenia zewnętrzne 5,25”
- min. 1 wejście na urządzenie zewnętrzne 3.5”
- min. 2 wnęki na dysk twardy 3,5”
- zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci obsługujący min. karty typu SD(HC)
- zasilacz o min. mocy 290 W i nie mniejszej niż zalecana do zasilenia wszystkich zainstalowanych w obudowie komputera urządzeń z rezerwą min. 15%)
- zasilacz powinien mieć w rezerwie min. jedną wolną wtyczkę do podłączenia dodatkowego urządzenia typu SATA”

* **Jest:**

„- typu Mini Tower: (lub równoważny) oznaczona trwale logo producenta komputera z łatwym dostępem do zamontowanych w środku podzespołów oraz systemem otwierania obudowy bez użycia narzędzi (w tym śrubokręta), np. na zatrzaski lub śrubki typu „motylek”
- zatrzaskowy lub szynowy system mocowania dysków twardych w celu jego szybkiego demontażu lub wymiany,
- min. 2 x złącza USB łatwo dostępne na przedniej, górnej lub bocznej ściance (nie umieszczane pod klapką)
- min. 2 wnęki na dysk twardy 3,5”
- zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci obsługujący min. karty typu SD(HC)
- zasilacz o min. mocy 290 W i nie mniejszej niż zalecana do zasilenia wszystkich zainstalowanych w obudowie komputera urządzeń z rezerwą min. 15%)
- zasilacz powinien mieć w rezerwie min. jedną wolną wtyczkę do podłączenia dodatkowego urządzenia typu SATA”

**ORAZ**

**Zamawiający na wniosek Wykonawcy z dn. 30-10-2018r. zmienia termin składania ofert do dnia 06-11-2018 r. do godz. 14:00 do postępowania poniżej 30 tys. Euro pn.:**

**„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i komputerów przenośnych;**

**Zadanie 2: dostawa drukarek, i niszczarki;**

**Zadanie 3: dostawa oprogramowania biurowego” – nr sprawy 8/Z/1-3/2018, a mianowicie:**

**było:**

 **termin składania ofert do dn. 31-10-2018 r. do godz. 11:00**

**Jest:**

**termin składania ofert do dn. 06-11-2018r. do godz.14:00**

***Stosowne zmiany obowiązują w całym zapytaniu ofertowym – zadanie 1.***

**Wrocław, 30-10-2018r.**

*Załącznik:*

 Zapytanie ofertowe po zmianach 30-10-2018r.